Capítulo 3. Líneas de acceso dedicado

Instalación y Mantenimiento de Servicios de Internet

I.E.S. Murgi

Curso 2006-2007

Jose L. Berenguel Gómez

Índice

¿Qué son las líneas de acceso dedicado?

Un poco de historia.

Características de las comunicaciones terrestres.

Línea de abonado digital asimétrica (ADSL).

Redes de TV por cable (CATV).

Conexión por cable eléctrico (PLC).

Características de las comunicaciones móviles vía radio.

Vía satélite (VSAT).

Servicio de distribución local multipunto (LMDS).

Sistema de telefonía móvil universal (UMTS).

Redes metropolitanas inalámbricas (WiMaX).

1. ¿Qué son las líneas de acceso dedicado?

Líneas exclusivas que solo utilizan sus abonados a tiempo completo.

Línea activa en todo momento: always-on-line

No es necesario establecer la llamada para realizar las comunicaciones.

Más caras, al ser líneas dedicadas exclusivamente y por proporcionar un mayor ancho de banda, mayor velocidad de subida y de bajada.

2. Un poco de historia.

En 1998 Internet era un lujo.

El coste de las llamadas locales se duplicó y se convocó la primera huelga de internautas.

En 1999 primera huelga europea de no conexión reivindicando mayor calidad y menor coste.

En EE.UU. se pagaba 22 dólares mensuales por todas las llamadas locales e Internet tarifa plana.

En enero de 2000 liberalización de las telecomunicaciones.

En marzo 4000 usuarios de ADSL.

2. Un poco de historia.

El gobierno adjudica 4 licencias UMTS.

En junio, primeros servicios de tarifa plana. Telefónica creó Emoción para dar servicio de acceso a Internet.

2001: Telefónica Móviles crea servicios de datos GPRS (puente a UMTS). Comienza a dar acceso inalámbrico a Internet.

En 2002 primera tarifa plana 24 h.

En 2003 Telefónica Móviles incorpora la tecnología i-mode.

2. Un poco de historia.

Acceso a Internet vía satélite.

Millón y medio de usuarios de ADSL.

En 2004 primera tarjeta de datos GPRS/UMTS.

Servicio de video telefonía movil UMTS.

Se duplica la velocidad de ADSL sin incremento de precio.

Aparecen los primeros terminales Blackberry.

En 2005 primer servicio de TV digital ADSL.

Boom de las ofertas de tarifa plana.

3. Características de las comunicaciones terrestres

En este apartado nos centramos en las tecnologías que utilizan los medios guiados para llevar la señal a través del bucle local de usario a la central

xDSL, concretamente ADSL sobre redes RTC/RDSI.

Redes de operadores por cable.

Conexión por cable eléctrico PLC (Power Line Communications).

3. Características de las comunicaciones terrestres

A) Línea de abonado digital asimétrica (ADSL)

xDSL (Digital Subscriber Line) reune una serie de tecnologías: ADSL, HDSL,SDSL,VDSL, etc.

http://www.dslforum.org

Todas ellas tienen distintas características en cuanto a prestaciones y distancia máxima a la central.

La más adecuada para uso doméstico: ADSL.

3. Características de las comunicaciones terrestres

A) Línea de abonado digital asimétrica (ADSL)

La voz utiliza la banda de 0 a 4 khz.

ADSL utiliza la banda disponible por encima de esas frecuencias (24 khz hasta 1104 khz)

3. Características de las comunicaciones terrestres

A) Línea de abonado digital asimétrica (ADSL)

Por tanto, disponemos de tres canales:

Llamadas convencionales (0-4 khz)

Envío de datos (24-150 khz) usuario-red

Recepción (160-1104 khz) red-usuario

Elementos de la línea ADSL:

Unidad terminal remota ADSL (ATU-R o ADSL Terminal Unit-Remote): modem de usuario

Unidad terminal central ADSL (ATU-C o ADSL Terminal Unit-Central): modem en la central

3. Características de las comunicaciones terrestres

A) Línea de abonado digital asimétrica (ADSL)

Splitter del usuario: divide la señal recibida en dos (voz y datos)

Splitter de la central: separa la señal y envia la voz a la red RTC y los datos a otra independiente de ésta.

3. Características de las comunicaciones terrestres

B) Redes de TV por cable (CATV)

Aparecieron en EE.UU en 1948.

Es otra tecnología utilizada para el acceso de banda ancha a Internet.

Los operadores deben construir su propia red troncal.

En el mismo cable se transporta numerosos canales de TV, la señal de telefonía y acceso a Internet.

Cable modem: dispositivo para acceso a Internet.

3. Características de las comunicaciones terrestres

B) Redes de TV por cable (CATV)

Se utiliza un filtro muy potente o splitter que divide la señal que viaja por el cable de TV (216-600 Mhz).

Sirve de aislante para interferencias en el cable.

Mayor velocidad que los modems convencionales

No ocupa la línea telefónica.

Todos los usuarios comparten la red de cable.

3. Características de las comunicaciones terrestres

C) Conexión por cable eléctrico (PLC)

La red eléctrica de baja tensión ha cobrado interés para ser utilizada como banda ancha para acceso a Internet.

En inglés Power Line Communications (PLC)

Cables eléctricos de baja tensión de los hogares que comunican con las centrales locales:

Energía eléctrica: baja frecuencia (50-60 Hz)

Datos, voz e imágenes: alta frecuencia (1,6-30 Mhz)

3. Características de las comunicaciones terrestres

C) Conexión por cable eléctrico (PLC)

Características de PLC:

Tecnología de banda ancha

Velocidad hasta 45 Mbps

Instalación sencilla y rápida

Punto de acceso en cualquier enchufe eléctrico

Ventajas

Aprovecha la infraestructura.

Precios competitivos y calidad de los servicios

3. Características de las comunicaciones terrestres

C) Conexión por cable eléctrico (PLC)

Inconvenientes:

Alto coste de implantación en la red troncal y en la adaptación de las centrales locales.

Escasa implantación en el territorio nacional.

Las últimas noticias apuntan a que esta tecnología es poco rentable.

Las compañías han paralizado sus proyectos piloto: tiempo de retorno de la inversión elevados

4. Características de las comunicaciones móviles via radio

Tecnologías de banda ancha de acceso a Internet que utilizan el aire como vía de comunicación.

Mayor movibilidad en nuestras conexiones.

No dependemos de una conexión física en un lugar determinado.

A) Vía satélite (VSAT)

Aparecieron en 1957 con el lanzamiento de los Sputnik 1 y 2 de la URSS.

Una antena parabólica realiza la conexión entre el ordenador o red del usuario al satélite.

4. Características de las comunicaciones móviles via radio

A) Vía satélite (VSAT)

España dispone de los satélites HISPASAT lanzados a partir de 1992.

Clasificación de los satélites utilizados:

Satélites banda-C, antiguos, antenas parabólicas grandes. Frecuencias: 3,7-4,2 Ghz y 5,9-6,4 Ghz.

Satélites banda-Ku, modernos, uso doméstico. Frecuencias 11-12 Ghz.

4. Características de las comunicaciones móviles via radio

B)Servicio de distribución local multipunto(LMDS)

Inventada en 1986 por Bernard Bossard quien descubrió la distribución de señales de vídeo analógico, utilizando la emisión de radio en frecuencia.

Comunicación vía radio fija: las antenas de ambos extremos están en el mismo lugar.

Organizado por estaciones base y celdas

Estación base del operador por cada área de servicio que da cobertura a una celda.

4. Características de las comunicaciones móviles via radio

B)Servicio de distribución local multipunto(LMDS)

Radio máximo aproximado: 4 Km

Se pueden solapar celdas para dar mejor servicio.

LMDS deriva de:

L (local). Area de cobertura de una sola celda

M (multipunto). Transmisión punto a punto entre la estación base y los múltiples abonados de la celda.

D (distribución). Las señales pueden ser de datos, voz e imágenes.

S (servicio). El operador nos facilita acceso a Internet.

4. Características de las comunicaciones móviles via radio

C) Sistema de telefonía móvil universal (UMTS)

Surgió en 1998 con la idea de crear un único estandar de telefonía móvil.

Patrocinada por la UE y normalizada por la ITU

Ubicada en la banda de frecuencias de los 2 Ghz

Velocidad máxima de 2 Mbps

Conocida como la tercera generación: 3G

Cambio en los procedimientos de facturación: pagar por la cantidad de información transmitida

4. Características de las comunicaciones móviles via radio

C) Sistema de telefonía móvil universal (UMTS)

Compañias con licencia UMTS en España:

Amena, ahora Orange.

Telefónica Móviles.

Vodafone.

Xfera.

Ya han adaptado las antenas para dar cobertura en las principales ciudades.

Falta hacer asequibles los precios de los terminales y del servicio.

4. Características de las comunicaciones móviles via radio

D) Redes metropolitanas inalámbricas (WiMaX)

Inventada por el IEEE en 1996.

En 2002 se publicó la primera versión: 802.16

Regula la proliferación de accesos wi-fi gratuitos.

En España aún no se utiliza, lo más parecido son los hot-spots que funcionan comprando una tarjeta prepago.

Lo más parecido pueden ser iniciativas libres de redes sin cables pero no permiten la conexión a Internet. Ej: http://www.almeria-wireless.org

2006-09-24T15:44:52