Capítulo 2. Líneas de acceso conmutado.

Instalación y Mantenimiento de Servicios de Internet

I.E.S. Murgi

Curso 2006-2007

Jose L. Berenguel Gómez

Índice

¿Qué son las líneas de acceso conmutado?

Un poco de historia.

Características de las líneas terrestres.

Red Telefónica Conmutada (RTC).

Red Digital de Servicios Integrados (RDSI).

Características de las líneas móviles.

1. ¿Qué son las líneas de acceso conmutado?

Son aquellas que necesitan establecer una llamada entre ambos extremos para realizar la comunicación.

Las siguientes tecnologías funcionan a través de líneas de acceso conmutado:

Red Telefónica Conmutada (RTC).

Red Digital de Servicios Integrados (RDSI).

Sistema Global de comunicaciones Móviles (GSM).

Servicio General de Paquetes por Radio (GPRS).

Se pueden agrupar en analógicas y digitales.

2. Un poco de historia.

Se han cumplido 150 años de comunicaciones en España. El 22 de abril de 1855 se publicó la ley que autorizaba su implantación.

En 1876, Alexander Graham Bell patentó el teléfono.

Hasta 1890 se trabajó para crear la primera red telefónica básica. Todos los enlaces eran punto a punto.

Topología mallada: N · (N -1)/2 siendo N el nº de usuarios o telefonos a conectar.

2. Un poco de historia.

En 1901 se inventó la radiotelegrafía, siendo Marconi quien realizó las primeras comunicaciones inalámbricas.

En 1924, en España nace la radio y se funda la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE).

Modelo de red en estrella: optimización.

En 1935, aparecen los transistores. La CTNE cambia la numeración telefónica de 5 a 6 cifras.

En 1954, un millón de abonados, solo 11 paises.

2. Un poco de historia.

La CTNE pasó a ser la actual Telefónica S.A.

En 1958, se creó el primer circuito integrado.

En 1969 nace el proyecto ARPAnet.

En 1971, primer microprocesador: Intel 4004.

En 1972 Telefónica puso en servicio la 1ª red de conmutación de paquetes del mundo llamada Red Especial de Transmisión y Comunicación de Datos (RETD).

En 1982 RETD pasa a llamarse IBERPAC y es muy utilizada en el mundo empresarial.

2. Un poco de historia.

En 1983, ARPAnet migra a la arquitectura TCP/IP.

En 1990 surgió la radiomensajería y la telefonía movil: red GSM.

En 1991 se crean las primeras conexiones a Internet en España: RedIRIS.

En 1995 se produjo el despegue de Internet.

En 1996 se creó la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

En 1999 se liberalizan las telecomunicaciones.

3. Características de las líneas terrestres.

A) Red de Telefonía Conmutada (RTC)

Utilizada para transmisión de voz (300-3400 Hz).

Toda señal fuera de esta banda es filtrada.

Actualmente utilizada por los ordenadores. Las señales digitales tienen que convertirse (modem).

Servicios

Servicio telefónico básico

Tarjetas

Terminales telefónicos

Servicio de voz sobre IP

Multiconferencia de voz

Acceso a Internet

3. Características de las líneas terrestres.

Ventajas

Fácil instalación.

Fácil configuración.

Bajo coste de mantenimiento, incluido en la cuota

Bajo coste de utilización.

Acceso gratuito a Internet: tarifas planas

Inconvenientes

Baja velocidad de acceso.

Incompatibilidad de servicios: si estás conectado no puedes recibir llamadas.

Sistema anológico.

3. Características de las líneas terrestres.

B) Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)

Evolución tras el proceso de mejora de la calidad del servicio a través de la digitalización de todos los elementos que intervienen en la red.

Dos tipos de RDSI:

Banda ancha: superior a 2Mbps

Banda estrecha: utiliza las conexiones de 64Kbps

Acceso básico: dos canales B (64 kbps), canal D (16 kbps)

Acceso primario: 30 canales B (64 kbps), canal D (64kbps)

3. Características de las líneas terrestres.

Servicios

Líneas RDSI.

Equipos RDSI.

Tarjetas para PC.

Videoconferencia.

Mantenimiento.

Descarga de software de equipos descatalogados.

Información de cambio de número en accesos básicos.

Desvío por baja o cambio de domicilio.

3. Características de las líneas terrestres.

Ventajas

Fácil instalación y configuración

Mayor velocidad de acceso

Compatibilidad de servicios

Sistema digital

Accesos gratuitos a Internet

Inconvenientes

Mayor coste de mantenimiento

Mayor coste de utilización

4. Características de las línes móviles

Son líneas de comunicaciones conmutadas que no utilizan un medio guiado: aire

Comentaremos las tecnologías más utilizadas: GSM y GPRS.

Con la llegada de la 3ª generación estas quedarán relegadas.

4. Características de las líneas móviles

A) Sistema Global para las comunicaciones Moviles (GSM)

Estandar abierto predominante en Europa y en casi todo el mundo.

La línea no está vinculada al teléfono sino a la SIM (Subscriber Identity Module, Módulo de Identidad de Suscriptor): contrato o prepago.

La SIM funciona en todos los terminales GSM.

4. Características de las líneas móviles

En 1982 la Confederación Europea de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) creó un grupo que finalmente se denominó Global System for Mobile Communications (GSM).

Objetivo: normalizar un sistema de comunicaciones móviles para toda Europa a 900 Mhz

1º Elección de las técnicas de radio, probadas en París en 1986.

4. Características de las líneas móviles

Los objetivos que debía cumplir el sistema elegido eran:

Que la eficiencia espectral fuese óptima

Con soporte automático para roaming

De bajo coste, accesible a todos

Que la transmisión de voz fuese de alta calidad

Que fuese compatible con los sistemas existentes

Que soportara la incorporación de nuevos servicios

En 1989 se hizo cargo el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones.

En 1990 primeros sistemas comerciales GSM

4. Características de las líneas móviles

Servicios de GSM

Mayor calidad de voz (mejor que los analógicos)

Unidad de bajo costo (de compra, operacional y de servicio)

Nivel de seguridad alto

Roaming internacional

Terminales portales y de baja potencia

Creación de nuevos servicios.

4. Características de las líneas móviles

Bandas de frecuencia de los sistemas GSM

GSM-900 (Global System Mobile)

DCS-1800 (Digital Cellular System)

PCS-1900 (Personal Communication Services)

En Europa se puede utilizar terminales duales para los dos primeros, el tercero se utiliza en otros paises del mundo.

4. Características de las líneas móviles

Ventajas del GSM

Mayor tolerancia a perturbaciones

Calidad de voz mejor que en sistemas analógicos

Permite la transmisión de datos. Ej: SMS

Seguridad al codificar la voz

Servicios relacionados con la RDSI

Precios bajos

Inconvenientes del GSM

Pérdida de cobertura: zona, falta de antenas

Colapso si se supera el máximo nº de usuarios

4. Características de las líneas móviles

Conexión a Internet a través de GSM

Desde nuestro terminal, protocolo WAP: accede a servicios de nuestro operador o portales WAP de Internet.

Para conectar otro dispositivo a Internet: ordenador portátil o de sobremesa, incluso PDAs

4. Características de las líneas móviles

Servicio General de Paquetes por Radio (GPRS)

Utiliza las redes GSM para optimizar el tráfico de datos.

Se mejora la comunicación basada en paquetes.

Mayores capacidades de transmisión (115 kbps).

Paso previo a UMTS llamada 3G

Ventajas del GPRS

Compatible con los sistemas existentes para voz

Envío simultaneo de voz y datos

2006-09-21T17:07:18